**Příloha č. 1**

Veřejná zakázka: „Dodávka užitkového automobilu kategorie M1“

**TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ**

*(do žlutě podbarvených formulářových polí uchazeč vyplní konkrétní parametry nabízeného užitkového automobilu)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Užitkový automobil – nákladní skříňový do 3,5 tuny** | |
| Počet kusů: | 1 ks |
| Výrobce: | ………. |
| Model - Typové/výrobní označení: | ………. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické podmínky** | | **Technická**  **specifikace**  **nabízeného plnění** |
| **Technické parametry,**  **vlastnosti a výbava vozidla** | **Požadované zadání** | **Nabídka uchazeče** |
| Rok výroby |  | ………. |
| Počet dveří | 5 | |
| Max. nájezd |  | Nový vůz |
| Počet míst pro přepravu osob | 5 | |
| Barva karoserie | *metali* | |
| Barva interiérů |  | |
| Palivo | benzín | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MOTOR** | | |
| Typ |  | |
| Zdvihový objem (cm³) | Min. 1.450 ccm | ………. |
| Výkon (kW) | Min. 100 kW | ………. |
| Emisní (exhalační) norma |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **POHON** | |
| Převodovka | automatická |

|  |
| --- |
| **ROZMĚRY KAROSERIE (HRUBÁ DĚLKA ROZVORU KAROSERIE A VÝŠKY KAROSERIE** |

|  |
| --- |
| **VÝBAVA A BEZPEČNOST** |
| Parkovací senzory vpředu a vzadu s automatickým parkováním |
| 360 st. kamera |
| Prodloužená záruka 5 let min. 100.000 km |
| Předplacený servis 5 let min. 100.000 km |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním – bezklíčové odemykání, zamykání a startování vozu |
| Head – up displej |
| Vozidlo obuté na letních pneumatikách |
| El. nastavitelná sedadla vpředu, s pamětí, vyhřívaná a odvětrávaná |
| Matrix LED světlomety |
| Podlaha nákladového prostoru pokryta protiskluzovým povrchem |
| Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu |
| El. ovládané 5. dveře s virtuálním pedálem (easy entry) |
| Navigační systém |
| Rezervní kolo - dojezdové |
| Posilovač řízení |
| Vyhřívaná elektrická zrcátka sklopná, vyhřívaná se stmýváním a pamětí |
| Potah sedadel – perforovaná kůže |
| Povinná výbava vozidla pro provoz na pozemních komunikacích dle vyhlášky MD ČR |

|  |
| --- |
| **POŽADAVKY NA SERVIS** |
| Zajištěný autorizovaný servis ve městě Hodoníně |

|  |
| --- |
| Termín plnění veřejné zakázky je do 3 měsíců od účinnosti Kupní smlouvy (kupní smlouva je uzavřena podpisy obou stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv). |

Automobil je homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR. Automobil splňuje podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 341/2014 Sb, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění.

**V …………………………….. dne………………………….**

**………………………………………..**

**podpis**